**ВИСНОВОК**

**НВК ДНЗ-ЗОШ 1ст.**

*Будівля і прилегла територія об’єкта є (підкреслити):*

ДОСТУПНИМИ, ЧАСТКОВО ДОСТУПНИМИ, НЕДОСТУПНИМИ

**ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:**

Прилегла територія (прилеглий квартал довкола об’єкта): частково доступна. Асфальтове покриття є тільки зі сторони головного входу зі тріщинами та вибоїнами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зона паркування транспорту: відсутня. Потрібно облаштовувати зону паркування.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Входи до будівлі школи: пандус знаходиться зі сторони запасного входу, але потребує переобладнання так як не відповідає вимогам. Потрібно додаткове фінансування.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доступність до приміщень всередині будівлі школи: наявна тільки на І поверсі.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Туалети і душові кабінки: душові кабіни відсутні

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Візуальна інформація (піктограми): наявні, потребують оновлення.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТАБЛИЦЯ ОБСТЕЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДОСТУПНОСТІ ШКІЛ

1. БЕЗПРОБЛЕМНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ПРИЛЕГЛОЮ ТЕРИТОРІЄЮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 1.1 Мінімальна ширина тротуарів на проилеглій до шкільної будівлі території (1500 мм) | + |  |  |
| 1.2 Поверхня тротуару рівна та неслизька |  | + |  |
| 1.3 Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах | + |  |  |
| 1.4 У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром більш ніж 13 мм |  | + |  |
| 1.5 Максимальна висота бордюрів (150 мм) | + |  |  |
| 1.6 Наявність пандуса для виїзду з автостоянки на пішохідну доріжку |  | + |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ЗОНА ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 2.1 Наявність стоянки недалеко від головного входузакладу |  | **+** |  |
| 2.2. Виділені місця стоянки шириною 3,5 м |  | **+** |  |
| 2.3 Ширина місця стоянки достатня для проїзду візка |  | **+** |  |
| 2.4 Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний похилою площиною (пандусом) |  | **+** |  |
| 2.5 Наявні знаки-піктограми «Стоянка для інвалідів» |  | **+** |  |

**Зауваження та доповнення:**

Зона паркування відсутня. Автомобілі паркують на прилеглій вулиці до\_\_\_\_\_\_ закладу.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ВХОДИ/ВИХОДИ, ДВЕРІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 3.1 Споруда має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці | + |  |  |
| 3.2 Передбачений альтернативний доступ через службовий або додатковий вхід /При недоступності з головного входу наявність інформації (піктограми) про альтернативний вхід | + |  |  |
| 3.3 Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для дітей з інвалідністю захищені від атмосферних опадів |  | + |  |
| 3.4 Зручне розташування дверей: | + |  |  |
| 3.5 Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) > 850 мм | + |  |  |
| 3.6 Вхід прямий і рівний |  | + |  |
| 3.7 Габарити тамбура дозволяють маневрувати інвалідним візком |  | + |  |
| 3.8 Решітка/щітка для витирання ніг не створює бар’єру  | + |  |  |
| 3.9 При необхідності облаштування порога, йоговисота не повинна перевищувати (2,5 см) / краї порога заокруглені  |  | + |  |
| 3.10 Ручки дверей мають форму, поверхню та розташування, зручні для охоплення рукою  | + |  |  |
| 3.11 Максимальне зусилля для відкривання чи закривання дверей не перевищує 2,5 кг  | + |  |  |
| 3.12 Час автоматичного/примусового закриття не менший ніж 5 сек.  | + |  |  |
| 3.13 Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотенв положенні «зачинено» і «відчинено»  | + |  |  |
| 3.14 Скляні вхідні двері з автоматичним відкриванням  |  | + |  |
| 3.15 При використанні дверей із заскленими полотнами потрібно передбачати на склі яскравого маркування, непрозороїпопереджувальні смуги шириною 0,15 м (на висоті 1,6 м від рівня підлоги)  |  | + |  |
| 3.16 У полотнах вхідних дверей передбачені оглядові панелі з протиударного скла |  | + |  |
| 3.17 Нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою  |  | + |  |
| 3.18 Доступні для неповносправних усі частинибудівлі від головного входу / альтернативного входу  |  | + |  |
| 3.19 Для дітей з обмеженим зором передбачена система візуальної, тактильної та звукової інформації  |  | + |  |

1. **СХОДИ І ПАНДУСИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 4.1 Сходи  | + |  |  |
| 4.1.1 Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття  |  | + |  |
| 4.1.2 Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм від 1-ї сходинки  |  | + |  |
| 4.1.3 Конструкція сходинок безпечна  | + |  |  |
| 4.1.4 Суцільні, без розривів  | + |  |  |
| 4.1.5 Наявність поруччя при сходах  | + |  |  |
| 4.1.6 Поруччя повинні бути круглого розрізу діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05 м, чи прямокутного розрізу товщиною не більше 0.04 м  |  | + |  |
| 4.1.7 Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300 мм далі від крайньої сходинки  |  | + |  |
| 4.2 Пандуси  |  | + |  |
| 4.2.1 Пандус захищений від атмосферних опадів  |  | + |  |
| 4.2.2 Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 0,8 м (Нахил не менше ніж 1:12)  |  | + |  |
| 4.2.1 При підйомі до 0,2 м нахил пандуса може бути 1:10  |  | + |  |
| 4.2.2 На початку та в кінці кожного підйому пандусавлаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршу пандуса і довжиною не менше 1,5 м  |  | + |  |
| 4.2.3 Горизонтальні майданчики на поворотах (Розміри площадки не менше 1,5 х 1,5 м)  |  | + |  |
| 4.2.4 Ширина пандуса відповідає основним параметрам проходів  |  | + |  |
| 4.2.5 При довжині пандуса > 8м є горизонтальні площадки для відпочинку довжиною 1500мм поширині пандуса  |  | + |  |
| 4.2.6 3 обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або інші обмежувачі висотою >50 мм |  | + |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **КОРИДОРИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 5.1 Мінімальна ширина коридору при односторонньому руху людей у візках 1200 мм  | **+** |  |  |
| 5.2 Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування людей з інвалідністю 1800 мм  | **+** |  |  |
| 5.3 Безбар’єрність по висоті >2100 мм, не перешкоджає незрячим  | **+** |  |  |
| 5.4 Предмети інтер’єру в коридорі не ускладнюють пересування людей з інвалідністю  | **+** |  |  |
| 5.5 Двері приміщень вздовж коридору відчиняються в бік коридору (у середину приміщення)  | **+** |  |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. ЛІФТИ, ПІДЙОМНІ ПРИСТРОЇ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 6.1 Співпадіння рівня підлоги ліфта та поверху ±13мм  |  | **+** |  |
| 6.2 Двері відчиняються на ширину не менше ніж 850мм  |  | **+** |  |
| 6.3 Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд  |  | **+** |  |
| 6.3 Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд  |  | **+** |  |
| 6.4 Кнопки керування ліфтом між 850 мм і 1100 мм над рівнем підлоги |  | **+** |  |
| 6.5 Кнопка входу на перший поверх виділяється  |  | **+** |  |
| 6.6 Підлога ліфта неслизька  |  | **+** |  |
| 6.7 Поруччя на висоті 815 мм і 46 мм від стіни |  | **+** |  |
| 6.8 Дзеркало в кабіні ліфта  |  | **+** |  |
| 6.9 Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1100 — 1500 мм над підлогою  |  | **+** |  |
| 6.10 Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух і зупинку ліфта |  | **+** |  |
| 6.11 Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті  |  | **+** |  |
| 6.12 Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів  |  | **+** |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. ТУАЛЕТИ І ДУШОВІ КАБІНКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| **Туалети** |
| 7.1. Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-візку повинні мати ширину не менше за 1,65м, глибину — 1,8м. Двері повинні відкриватися назовні  |  | + |  |
| 7.2. Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються  | + |  |  |
| 7.3 Наявність додаткової горизонтальної ручки надверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей  |  | + |  |
| 7.3 Наявність додаткової горизонтальної ручки надверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей  |  | + |  |
| 7.4 Замок на дверях можна відімкнути однією рукою | + |  |  |
| 7.5 Сидіння унітазу 45-50 см над рівнем підлоги (нарівні сидіння крісла-візка)  | + |  |  |
| 7.6 Сидіння унітазу стійке  | + |  |  |
| 7.7 Пристрій зливу води доступний  | + |  |  |
| 7.8 Поруччя 30 — 40мм у діаметрі, віддалені від стінимін на 40 мм  |  | + |  |
| 7.9 Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг  |  | + |  |
| 7.10 Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм — 920мм  |  | + |  |
| 7.11 Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині візка і 1100 мм по довжині  |  | + |  |
| 7.11 Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині візка і 1100 мм по довжині  |  | + |  |
| 7.12 Труби гарячої води ізольовані  |  |  | відсутні |
| 7.13 У чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем підлоги, без сходин  |  | + |  |
| 7.14 У разі, якщо є дзеркало, його нижній край <1,000мм над рівнем підлоги  |  | + |  |
| 7.15 У кабіні туалету, пристосованого для осіб у візках, встановлюється пристрій екстреного виклику на висоті максимально 1,100 мм від підлоги |  | + |  |
| 7.16 Сидіння стійке, підіймається і опускається та витримує вагу мінімально 130 кг, легко чиститься і змивається водою  |  | + |  |
| **Душова кабінка**  |
| 7.17 Душова кабінка без дверей, обладнана горизонтальними та вертикальними поручнями  |  | + |  |
| 7.18 Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм  |  | + |  |
| 7.18 Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм  |  | + |  |
| 7.19 Підлога душу неслизька  |  | + |  |
| 7.20 Є можливість користування душем у сидячому положенні, включно з регулюванням температури води, фіксацією розбризкувача, досяжності мильниці  |  | + |  |
| 7.21 Душ обладнаний портативним або прикріпленим до стіни/ відкидним сидінням |  | + |  |
| 7.22 Якщо є поріг, його висота становить максимально 13 мм |  | + |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8. 3АХОДИ БЕЗПЕКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 8.1. При наявності ліфта є також вестибюль або коридор  |  | **+** |  |
| 8.2. Поверх ділиться на дві протипожежні зони | **+** |  |  |
| 8.3. Обладнаний елементами доступності аварійнийвихід з нижнього поверху  | **+** |  |  |
| 8.4. Доступні пандуси на нижньому поверсі  |  | **+** |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. ПОЗНАЧЕННЯ (ПІКТОГРАМИ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Так** | **Ні** | **Примітка** |
| 10.1 Є вказівники напрямку | **+** |  |  |
| 10.2 Є позначення входу | **+** |  |  |
| 10.3 Є позначення про доступність | **+** |  |  |
| 10.4 Доступний огляд | **+** |  |  |
| 10.5 Доступні місця харчування | **+** |  |  |
| 10.6 Доступні туалети |  | **+** |  |
| 10.7 Доступні місця для паркування |  | **+** |  |
| 10.8 Доступні в’їзди  | **+** |  |  |
| 10.9 Позначення легко читаються та зрозумілі | **+** |  |  |
| 10.10 Позначення видимі з рівня сидячи | **+** |  |  |
| 10.11 Позначення мають контрастну поверхню | **+** |  |  |

**Зауваження та доповнення:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік необхідних робіт за результатами проведеного обстеження щодо організації безбар’єрного доступу до будівлі та приміщень

НВК «ДНЗ – ЗОШ І ст.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік робіт | Вартість  | Примітка |
| 1 | Облаштування території закладу для пересування МГН (укладання асфальтованого покриття (30 кв.м) | 15 000 грн |  |
| 2 | Встановлення пандусу із блоків | 6 000 грн |  |
| 3 | Встановлення навісу над пандусом | 7 500 грн |  |
| 4 | Заміна вхідних дверей | 3 500 грн |  |
| 5 | Вирівнювання підлоги | 2 400 грн |  |
| 6 | Встановлення перил на пандос | 5 600 грн |  |
| 7 | Облаштування будівлі піктограмами | 2 000 грн |  |
| Всього | 42 000 грн |  |

Поквартальний план-графік здійснення реконструкції будівлі та

встановлення пандусу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік робіт | Вартість  | Дата проведення робіт | Примітка |
| 1 | Облаштування території закладу для пересування МГН (укладання асфальтованого покриття (30 кв.м) | 15 000 грн | ІІ – ІІІ квартал2019 року |  |
| 2 | Встановлення пандусу із блоків | 6 000 грн | ІІІ – ІУ квартал 2019 року |  |
| 3 | Встановлення навісу над пандусом | 7 500 грн |  |
| 4 | Заміна вхідних дверей | 3 500 грн | ІІІ – ІУ квартал 2018 року |  |
| 5 | Вирівнювання підлоги | 2 400 грн |  |
| 6 | Встановлення перил на пандос | 5 600 грн | ІІІ – ІУ квартал 2019 року |  |
| 7 | Облаштування піктограмами приміщень НВК | 2 000 грн | ІУ квартал 2019 року |  |
| Всього | 42 000 грн |  |  |